iPAQ amb GNU/LINUX

Qué cal fer per instal.lar GNU/Linux a una iPAQ Versió h5550

I Prerrequisits.

Un HostPC. En el meu cas és un laptop amb GNU/Linux i Win (en el meu cas win98, és margalló). Aquest PC ha de tenir un port sèrie i un USB. També ha de ternir connexió Internet.

Parteixo de tenir WinCE a la iPAQ perque totes hi venen. Abans de començar cal localitzar amb el Google algú que hagi instal.lat Linux a iPAQ en el model CONCRET que tens. Jo he fet “BootBlaster problem h5550” i m’ha sortit al 4t. lloc el que volia. He provat dues opcions: HostPC amb Win (he provat Win ME i Win 98) o be HostPC amb Linux. He gastat unes 8 hores en la versió Linux i no ho he lograt perque anava amb una versió de BootBlaster que no rutlla bé a la h5550. . En 10 minuts amb la versió Win era fet.

II Webs.

1- http://mstempin.free.fr/linux-ipaq/html_nochunks/

Linux-iPAQ-HOWTO-1.1.html

2- http://umbrella.sourceforge.net/

article.php?story=20040311042139896&mode=print

III Passos.

III.1 Previ

Per tenir internet a margalló en Linux

1- /etc/init.d/networking start

2- ifup eth0

3- ifconfig

4- En linux, baixar-se

http://familiar.handhelds.org/releases/v0.7/install/files/ BootBlaster3900- 2.6.exe i el seu md5sum i http://handhelds.org/download/bootldr/pxa/bootldr-pxa-2.21.10.bin.gz i el seu md5sum

gunzip bootldr...

juntament amb les corresponents md5sum i, després, http://handhelds.org/ pb/unstable/ baixar-se bootgpe2-v0.7.2+unstable16-h3900.jffs2 o be, jo m’he posat bootgpe2-0.7.2+unstable3-h3900.jffs2 això posar-ho en el /root de margallo, des d’on s’engegara el minicom. (Per què aquestes versions? Perque la web de umbrella diu que és el que ha posat a una h5550 i la combinació de model de ipaq amb soft és CRÍTICA).

(per justificar-ho, veure http://www.handhelds.org/hypermail/h5400-port/current/1012.html )

5- MOLTO IMPORTANTE.

Correr les instruccions md5sum -c bootldr-pxa-2.21.10.bin.md5sum md5sum -c BootBlaster3900-2.6.exe.md5sum Perque han d’estar PERFECTES.

6- A l’iPAQ no li agraden gens arxius que portin més d’un punt, com ara BB.2.6.exe.

Solució: Ara renomeno, i p.ex. BootBlaster3900-2.6.exe. passa a dir-se bobl26.exe.

7- Ara cal fer un tripijoc per lograr passar els tres des de Linux de margalló a Windows de margalló. Una possibilitat fora tenir samba i veure’s un des de l’altre. Com que no era el cas, he fet scp des de linux-margallo a linux-icac; i, després, des de Win98-margallo he fet ftp amb get sobre linux-icac. ALERTA: posar binary; i verificar que els tamanys són idèntics (Una fallada aqui i podem tenir un ipaq totxo, verificar tres cops).

8- A margallo. Posar a la safata el CD de Active Sync que ve amb la iPAQ i instal.lar-hi el Outlook i ActiveSync (en l’ordre que digui el CD).

A margalló i a iPAQ

1- engegar ActiveSync.

2- Des de margallo es veu el dispositiu mobil.

3- Col.locar els tres arxius a dins el dispositiu mobil. (No recordo a quina carpeta: el millor es posar-los a My Documents, o sigui MybackslashblancDocuments).

4- A ipaq, Inicio, Buscar, (falta per completar: cal trobar on son el bootldr i Bootblaster bobl26)

III.2 El rovell de l’ou

Obrir un minicom al GNU/Linux host (apartat 3.2 de la web d’en Stempin). Això es fa teclejant minicom. Si no funciona, potser encara no tenies minicom a la teva màquina: vas a dselect i te l’instal.les. “Flash”ejar el bootloader (apartat 4.2 de Stempin). verificar el botldr.

pflash (exactament amb els params de Stempin). partition reset NO facis set ymodem 1 load root (segons Stempin).

No es veritat que root tingui el passwd rootme, perque el demana la primera vegada que carregues el sistema operatiu. 6.1.2 On el Stempin posa PC ADDR=192.168.1.100 IPAQ ADDR=192.168.1.101 GW ADDR=192.168.1.100

jo poso

PC_ADDR=192.168.0.200
IPAQ_ADDR=192.168.0.202
GW_ADDR=192.168.0.200

A 6.1.3 a ipaqnet idem de substituir nombres 1.100 per 0.200, i 1.101 per 0.202

III.3 Recompilar el kernel

El punt 6.2 de Stempin origina una feinada de por: Cal recompilar el kernel. Aqui cal seguir http://www.fagotten.org/daniele/acer-tm630/ per baixar-se el font del kernel. I pels passos concrets, he seguit http://www.faqs.org/docs/Linux-HOWTO/Kernel-HOWTO.html 1- Anar a /usr/src i fer rm linux (si ja hi era) 2- Anar a /usr/local/src/kernel-source-2.6.8 i posar a lloc segur .config, p.ex. cp .config ../araconfig 3- Anar a /usr/local/src/kernel-source-2.6.8 i fer rm -r * de tot 4- pujar .. i fer rmdir kernel-source-2.6.8 5- tar xvf kernel-source-2.6.8.tar 6- Anar a /usr/src i fer ln -s /usr/local/src/kernel-source-2.6.8 linux 7- cd linux 8- Recuperar cp ../araconfig .config 9- make clean; make mrproper 10- make menuconfig. Aqui ve al gran “jaleo”. Cal anar a Device Drivers

� ¿ Networking support � ¿ Networking options � ¿ Aqui poso

M a pcket sockets, Netlink device emulation i Unix domain sockets * a TCPIP networking * Network packet filtering � ¿ IP Netfilter configuration i aqui dintre tot M ( o * on no es pugui M) * a network device support.

11- editar Makefile, a la tercera linia on diu EXTRAVERSIONS posar-hi ,p.ex., 24nov2004 12- O be nohup make bzImage &

o be make bzImage Això triga de 20 a 40 minuts.

13- O be

nohup make modules 1> modules.out 2> modules.err &

O be make modules 14- make modules_install 15- cp /usr/src/linux/arch/i386/boot/bzImage /boot/bzImage.meuker.24nov2004 16- cp /usr/src/linux/.config /boot/config-2.6.8-24nov2004 17- cp /usr/src/linux/System.map /boot/System.map-24nov2004 18- Amb emacs edito /etc/lilo.conf i afegeixo per la zona on hi han els semblants

image=/boot/bzImage.meuker.24nov2004 label=prova24nov read-only

19- lilo -t 20- lilo 21- lilo -q 22- TATXAN !!!! A rebotar.

23- Després de rebotar anem a veure que hi ha: lsmod. 24- Com que em surten molts que no vull i fan MOLTA nosa:

rmmod ipt_LOG
rmmod iptable_mangle
rmmod iptable_filter
rmmod iptable_nat
rmmod ip_conntrack
rmmod ip_tables

i després modprobe ip_tables
modprobe iptable_filter

http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1140 Activar el reenviament de paquets:

25- echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

1 Imposem les regles del iptables:

iptables --flush
iptables --table nat --flush

iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT

iptables --table nat --append POSTROUTING --out-interface eth0 -j MASQUERADE
iptables --append FORWARD --in-interface usb0 -j ACCEPT

iptables -L

iptables -L -n --table nat

Resolució de les adreces IP

echo "nameserver 147.83.29.75" >> /etc/resolv.conf
echo "nameserver 147.83.2.3" >> /etc/resolv.conf

Han ajudat molt Jordi Campos, Ramon Navarro, Josep Vilaplana i Toni Soto.

Lluís Pérez Vidal, Despatx 8-61 planta 8, ETSEIB telèfon: 93 401 6670 e-mail: lpv@lsi.upc.es 1a. versió : 14-Maig-2004