Debian GNU/LINUX i WindowsMe

Qué cal fer per instal.lar un laptop ACER 613TXV amb els dos SOs Versió Woody

NOTES PRÈVIES:

1. Carregar el woody des d’el CD uni-bremen, l’altre: txungo. 2. SEMPRE haig de passar prèviament perl WinMe i després reiniciar. Dit d’una altra manera: Si, des de fret, intento bootar o instal.lar Linux ==¿ Es bloqueja. Nota universal: Abans que res, salveu tot el que tingueu de valor al Disc Dur. (HD).[Perque tot el que hi havia al HD desapareixerà.]

I Ingredients.

Abans de començar a cuïnar, heu de tenir a l’abast:

1- Si abans ja tenies linux a la màquina � ¿ mira a /etc/fstab quans HDs tinc, com es diuen (hda, hdb), com es diuen CD, floppy, resumint fes-te un paper amb /etc/fstab.

2- Si abans ja tenies linux a la màquina � ¿ en un dkt anterior convé portar-hi preparats el fstab, lilo.conf i el XF86Config, i també tot el /etc (cal fer cd /etc, i després tar cvf totetc.tar * ).

3- Els 3 CD de güindous (el Me, en el meu cas).

4- El 1er. CD de Debian Linux (l’últim de woody).

¿Pourquoi l’últim de woody? Doncs t’ho explico: Perque el gran problema d’aquest laptop és el port USB, més concretament que la única disketera penja d’USB. I els mòduls i drivers per USB estan sortint amb forceps. I a les antigues versions de Debian no hi són: concretament als CDs que tinc de potato ni somiar-ho, lo de USB.

5- Si vaig per ppp des de casa � ¿ El número de telèfon del meu ISP.

6- Altrament Si vaig per xarxa interna UPC � ¿ Les dades de: My computer’s IP address ,IP address of my network, Broadcast address to use on my network, IP address of default gateway system , DNS server (3 numeros), Do I connect to network using Ehternet? yes ALERTA!!!: Is my Ethernet interface a PCMCIA? YES. fiALERTA!!!.

7- NO CAL: 2 dkts verges per després posar-hi el Linux rescue i el Linux boot. Perquè no cal? Perque el garrofer no em deixarà fer el boot disk ni el rescue.

II Passos.

1- Comprovar que la BIOS esta en mode habitual, i.e., que bota 1er. des de CDROM , 2on. de floppy, 3er. de HD C.

2- Fer servir, des de Linux cfdisk. (Una eina semblant en Win98 es diu fdisk, i un altre partition magic) (Si la meva màquina té varios HD, cas de icac, puc fer cfdisk /dev/hda, cfdisk /dev/hdb, i successivament. Això es mira a /etc/fstab).

Per cada partició, començant per la darrera, anar posant delete. Cal aconseguir que el HD tingui 0 particions, i que tot estigui en blanc.

3- Instal.lar WinMe. Dir-li opcio C que es refer un HD a mida i demanar-li dues particions. La primera sera per Win, la 2a. per Linux.

4- Aqui dintre es fara un formatejat de tot el HD C:. Si no format c:

/s

Respostes a totes les preguntes: per defecte.

5- Anar a C: Windows defrag i executar-lo.

6- MOLT IMPORTANT (per això em repeteixo): Cal “reinicar” des de WinMe, perque si intentes entrar “en fred” a Linux es bloqueja el boot. Rebootar, parant amb delete la BIOS i posant-la a A .

7- Si pots, jo no he pogut al Acer.

A:, cd fips, fips. Aqui amb la fletxeta � ¿ , augmentar el tamany de la partició destinada a WinMe fins al que vulguis ( 12GB, o 10 GB, o 8 GB). Escriure el resultat.

8- Rebootar, parant amb delete la BIOS i posant-la a CDROM .

9- Comencem amb el Linux. Per posar teclat espanyol: anar al final i pujar 5 + o -.

10- Particionar el HD. Primer troç new, amb tamany el doble del que hi ha de RAM, amb màxim de 128MB. Tipus 82 Linux swap.

11- Segòn troç new, amb tamany que vulguis. Tipus 83 Linux. Bootable.

Per posar-hi el root /.

12- No necessaris. Tercer troç new i següents, amb tamany que vulguis.

Tipus 83 Linux. NO Bootable.

13- IMPORTANT. Només pot haver-hi una partició bootable. He comprovat que ha funcionat bé que sigui la hda1 per WinMe xor la hda3 (o hda2?), la que sigui root de Linux.

14- Respondre tot el que es dona per defecte. Excepcions: Retenir compatibilitats amb Linux2 NO.

15- Quan diu device drivers. MOLT IMPORTANT.

Apartat usb: evdev hid input mousedev uhci usb-storage usbcore i direm “Finished with this”.

16- No sortir de device drivers. MOLT IMPORTANT.

Apartat net: eepro100 i direm “Finished with this”.

17- Host name bobo

18- Que cal posar: Poca cosa, primer un kernel mínim.

19- Quan demana per rebotar, primer treure CD (si es pot) i dkt, i que reboti.

Si no pots treure CD, aleshores quan diu boot: rescue unespaienblanc root:/dev/hda2

20- Per aqui, o una mica més endavant et demanará: ¿ vols afegir alguna apt source?

Cal dir que SIIIII. Jo he afegit obelix.umh.es

21- Hardware to GMT NO

22- Al primer login (en pantalla alfanum) cal entrar-hi com a root. dselect.

Install i seguir fins final . (Encara no seleccionis res). Potser fa el cicle 6 o 7 cops. Observa que cada cop el nombre de paquets a instal.lar disminueix en 20 + o -.

23- Copiar lilo.conf cap a lilo.old. Editar lilo.conf. Posar-hi

other=/dev/hda1
label=WinMe

L’hi poso perque el WinMe esta a hda1, que si no li posaria ón sigui WinMe.

MOLT IMPORTANT: Executar primer lilo -t. A continuació lilo . emacs /etc/mailname posar-hi lpv.

24- md5 passwords yes

25- ALERTA: Si tinc més d’un CD d’install, a apt configurator CAL dir que Si fins als 3 CDS. Ull perque per defecte només agafa un CD.

26- Per tenir Xwindows: tasksel.

27- Si només tinc un CD de woody, probablement la primera install acaba aqui.

Alshores ara, entro com a root, i em creo a root, un directori fakeetc. Aqui hi poso lilo.conf, XF86Config i etc.tar.gz. mkdir tmp, cd tmp, mv ../etc.tar.gz . , gunzip etc.tar.gz, tar xvf etc.tar .

28- Ara em poso a /etc.

cp root/fakeetc/hostname cp root/fakeetc/hosts cp root/fakeetc/services cp root/fakeetc/host.conf cp root/fakeetc/nsswitch.conf cp root/fakeetc/resolv.conf cd init.d cp root/fakeetc/init.d/network

29- cp fstab fstab.old

emacs fstab verificar que digui a /floppy /dev/sda i no digui /dev/fd0

30- dselect

xserver-xfree quan demani “desired x-server” contestar vesa.

31- ps/2, ALERTA /dev/psaux i NO mouse.

32- US standard

33- Hor Sync tope abans custom.

Ver Sync 55-160.

Default res 1024x768 70Hz. Suportades: 3 darreres,

34- lynx homepage www.eresmas.com o www.lsi.upc.es

news.eresmas ppp no ALERTA list of available groups NO.

35- a4

wvdial NO

36- Quan demani default xserver, respondre xserver-xfree. ( ALERTA vga NO svga SI.). desired xserver vesa.

37- cd /etc

cp XF86Config XF86Config.v1 Copiar sobre /etc/XF86Config que m’havia guardat al dkt abans de començar.

38- XF86Setup

A la màquina icac mouse /dev/ttyS0 protocol Microsoft A la màquina tiny mouse /dev/psaux protocol PS/2 A la màquina garrofer mouse /dev/psaux protocol PS/2

39- cd /etc/apt/

mv sources.list v1sources.list emacs sources.list

 deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free
deb ftp://ftp.rediris.es/debian stable main contrib non-free
deb-src ftp://ftp.rediris.es/debian stable main contrib non-free
deb ftp://ftp.rediris.es/debian-non-US stable/non-US main contrib non-free
deb-src ftp://ftp.rediris.es/debian-non-US stable/non-US main contrib non-free

40- apt-get update

apt-get upgrade
apt-get dist-upgrade
apt-get install apt-utils kernel-package ncurses-dev gcc wget tar
dpkg --get-selections > selections.txt
apt-get update
dpkg --set-selections < selections.txt
apt-get dselect-upgrade
cd /usr/local/src
wget -O - http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.4/linux-2.4.25.tar.gz | tar xz
make oldconfig
make menuconfig
make-kpkg clean
make-kpkg --append-to-version=-2004.02.19 kernel_image
dpkg --install /usr/local/src/kernel-image-2.4.21-2004.02.19_10.00.Custom_i386.deb

Lluís Pérez Vidal, Despatx 8-61 planta 8, ETSEIB telèfon: 93 401 6670 fax: 93 401 6050 e-mail: lpv@lsi.upc.es 1a. versió : 6-Març-2002 2a. versió : 16-Abril-2002 3a. versió : 11-Juny-2002 4a. versió : 11-Setembre-2002 5a. versió : 13-Gener-2005