Debian GNU/LINUX i Windowsxx

Qué cal fer per instl.lar els 2 SOs.

Nota universal: Abans que res, salveu tot el que tingueu de valor al Disc Dur. (HD).[Perque tot el que hi havia al HD desapareixerà.]

I Ingredients.

Abans de començar a cuïnar, heu de tenir a l’abast:

1- El CD de güindous (el XP Pro, en el meu cas).

2- Els CD de Debian Linux (net install).

3- Si abans ja tenies linux a la màquina −− > mira a /etc/fstab quans HDs tinc, com es diuen (hda, hdb), com es diuen CD, floppy, resumint fes-te un paper amb /etc/fstab.

4- Si abans ja tenies linux a la màquina −− > en el mateix dkt anterior (o un altre) convé portar-hi preparats el fstab, lilo.conf i el XF86Config, i també tot el /etc (cal fer cd /etc, i després tar cvf totetc.tar * ). (I el número de telèfon del meu ISP.)

5- 2 dkts verges per després posar-hi el Linux rescue i el Linux boot.

II Passos.

1- Comprovar que la BIOS esta en mode habitual, i.e., que bota des de CDROM (1a.), dkt (2a.), HD (3a.).

2- Fer servir, des de Linux cfdisk. (Una eina semblant en Win98 es diu fdisk, i un altre partition magic) (Si la meva màquina t/’e varios HD, cas de icac, puc fer cfdisk /dev/hda, cfdisk /dev/hdb, i successivament. Això es mira a /etc/fstab).

Per cada partició, començant per la darrera, anar posant delete. Cal aconseguir que el HD tingui 0 particions, i que tot estigui en blanc.

3- Instal.lar WinXP. Aqui dintre es fara un formatejat de tot el HD C:.

Si no format c: /s Respostes a totes les preguntes: per defecte.

4- Anar a C: Windows defrag i executar-lo. 5- Comencem amb el Linux.

6- Demana llengua: català (o la que prefereixis). 7- teclat espanyol: surt per defecte.

8- Particionar el HD. (Aquest és l’apartat més dificl).

Si en el disc dur només hi ha una partició Win (tipus NTFS, o FAT) anar a un CD de Ubuntu per fer els passos fins a la partició en 2 troços. Ara tenim dos troços, amb win al primer. Primer troç NTFS o FAT.

Segòn amb tamany el doble del que hi ha de RAM, amb màxim de 128MB. Tipus intercanvi (82 Linux swap).

9- Tercer troç new, amb tamany que vulguis. Tipus 83 Linux. Bootable.

Per posar-hi el root /.

10- No necessaris. Tercer troç new i següents, amb tamany que vulguis.

Tipus 83 Linux. NO Bootable.

11- IMPORTANT. Només pot haver-hi una partició bootable. He comprovat que ha funcionat bé que sigui la hda1 per Winxor la hda3 root de Linux.

12- Respondre tot el que es dona per defecte. Excepcions: Retenir compatibilitats amb Linux2 NO.

13- Configuració de xarxa.

IP : 192.168.0.5 gairebé tot per defecte excepte DNS 194.224.54.4 i 6 14- Hardware to GMT NO 15- Abans de bootar treure el Cd i el dkt.

16- Rebotar i donar els passwords de root i després un username i un passwd normal.

17- JA tenim una debian mínima. 18- Rebootem.

19- Anem a actualitzar. Posar-se com su. cd /etc/apt. cp sources.list v1sources.list.

deb ftp://ftp.caliu.info/debian/ stable main contrib non-free
deb-src ftp://ftp.caliu.info/debian/ stable main contrib non-free
deb ftp://ftp.caliu.info/debian-non-US stable/non-US main contrib non-free
deb-src ftp://ftp.caliu.info/debian-non-US stable/non-US main contrib non-free

deb http://security.debian.org/ stable/updates main

Aqui pots substituïr les 4 aparicions de ftp.caliu.info per ftp.de.debian.org. 20- dselect , i fer-ho tot. 21- Anem cap els gràfics.

22- apt-get install xserver-xfree86 xbase-clients xfonts-100dpi xfonts-75dpi xfonts-base xfonts-scalable xterm

apt-get install xfce4

23- es , només el primer cop.

24- ps/2, ALERTA /dev/psaux i NO mouse. 25- definició medium i tot per defecte. 26- ALERTA vesa és com de “pas universal”. 27- Si cal, després

dpkg-reconfigure xserver-xfree86

Lluís Pérez Vidal, Despatx 8-61 planta 8, ETSEIB telèfon: 93 401 6670 fax: 93 401 6050 e-mail: lpv@lsi.upc.es 1a. versió : 15-Abril-2001 2a. : 4-Octubre-2001 3a. versió : 26-Novembre-2001 4a. versió : 11-Setembre-2002